#### **如何确定一个合理的ramp-up period**

* 首先，让初始点击率接近平均点击率，前提是确定合理的访问量
* 初始的 ramp-up period = 平均点击率= 总线程/点击率；假如线程数=100，点击率=10次/s，则ramp-up period = 100/10 = 10s
* 对于武汉公积金中心24小时共计110w 访问，以极端情况考虑，这110w 均在工作时间的8小时内，且全部用到加解密接口，此时对应的点击率为 110w/8/3600=38.194次/s，为方便计算以40次/s 计算。

8核14G 内内存

1. 批量json 解析
2. 李阔
3. Base64